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	Załącznik nr 6 do Zapytania


Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Instalowanie 4 nowych urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do obsługi pomieszczeń dydaktycznych  znajdujących się w budynku Przedszkola nr 400 w Warszawie, w tym:
1) 4 jednostek wewnętrznych;
2) 4 jednostek zewnętrznych.
1. Instalowanie i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:
1) jednostki wewnętrzne wraz z dedykowanymi jednostkami zewnętrznymi, o mocy chłodzenia 3,5 kW;
2) Jednostki zewnętrzne na konstrukcji metalowej na ścianie zewnętrznej budynku – 4 kpl.;
3) wszystkie wężyki do odprowadzania skroplin, przewody elektryczne czy izolowane rurki miedziane wewnątrz pomieszczeń należy ukryć w białych korytach montażowych z samogasnącego PCV i odpornego na promienie UV o wymiarach 45mmX60mm (+/- 10 mm);
4) rury prowadzone po elewacji budynku także muszą zostać zabezpieczone w białych korytach montażowych z samogasnącego PCV i odpornego na promienie UV o wymiarach 45mm X 60mm (+/- 10 mm);
5) po wykonaniu instalacji musi zostać wykonana dokumentacja powykonawcza podpisana przez projektanta z uprawnieniami sanitarnymi;
6) montaż przeprowadza Wykonawca, którego przedsiębiorstwo posiada aktualny certyfikat na montaż klimatyzacji;
7) sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i pilotem bezprzewodowym,
8) urządzenia winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty 
i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Przedszkola nr 52 w Warszawie wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, w szczególności:
1) wykonanie przebić przez przegrody budowlane;
2) instalacje jednostek wewnętrznych – 4 kpl.;
3) instalacje jednostek zewnętrznych – 4 kpl.;
4) instalacja materiałów technicznych (koryt montażowych, konstrukcji metalowych);
5) wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym;
6) wykonanie połączeń elektrycznych jednostek wewnętrznych z jednostkami zewnętrznymi (dwie jednostki wewnętrzne na jedną jednostkę zewnętrzną);
7) wykonanie zasilania elektrycznego oraz bezpiecznikowych zabezpieczeń do zasilania urządzeń,
8) dokonanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej potwierdzonych stosownym protokołem.
3. Ogólne warunki dla systemów klimatyzacyjnych:
1) klimatyzatory typu split dla pomieszczeń biurowych;
2) zasilanie jednofazowe dla klimatyzacji w systemie split,
3) klasa energetyczna min. A++;
4) poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenia) nie większy niż 25 dB na niskim biegu i nie więcej niż 40 dB na najwyższym biegu mierzony w odległości 1 m;
5) filtr PM 215 lub filtr IFD, jednostka musi być wyposażona w dwustronny system odprowadzania skroplin;
6) masa jednostki zewnętrznej nie może być większa niż 50 kg;
7) poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 50 dB mierzony w odległości 1 m przy pracy nominalnej;
8) musi posiadać możliwość pracy na różnicy poziomów z jednostką wewnętrzną co najmniej 10 m.
4.  Dodatkowe wymagania:
1) Dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej urządzeń w języku polskim;
2) Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń;
3) Urządzenia klimatyzacyjne powinny być nowe, nieużywane, z datą produkcji nie wcześniej niż 2021 r.;
4) Wykonawca przed podpisaniem umowy musi dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż środek chłodniczy w zaoferowanym urządzeniu jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014.
5. Warunki gwarancji zostały opisane w paragrafie 7 i 8 projektowanych postanowieniach umowy, będących załącznikiem nr 5 do Zapytania.
